


Allegato F


[bookmark: _Hlk140490675]Alla   DIREZIONE DI INTENDENZA
Ufficio Contratti/C.U.S.
Via dei Mille n. 4, 72100 BRINDISI

	DITTA
	

	P.I.
	

	INDIRIZZO
	

	CAP-CITTA
	

	MAIL
	

	P.E.C.
	

	RECAPITO TELEFONICO
	



Modulo Offerta Economica

FASC. 175/24 (BR SEN 26/24) Intervento Tecnico Urgente finalizzato alla predisposizione di Shelter da 20 piedi per esigenza staff CATF-CLF su UU.NN. di COMDINAV TRE.
	ITEM
	DESCRIZIONE
(come da specifiche tecniche)
	P/N
	QUANTITA’
	PREZZO UNITARIO
	PREZZO COMPLESSIVO

	1 
	CATALYST 9200L 24-PORT POE+ CPNT 4 X 10G NETWORK ESSENTIALS
	C9200L-24P-4X-E
	6
	€.
	€.

	2 
	C9200L DNA ESSENTIALS 24-PORT LICS 3 YEAR TERM LICENSE
	C9200L-DNA-E-24-3Y
	6
	€.
	€.

	3 
	1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER ACCS MODULE MMF 850NM DOM
	GLC-SX-MMD=
	24
	€.
	€.

	4 
	RACK 19” - 22 UNITA’DA PAVIMENTO LINEA PROFESSIONAL, IP 40, IN ACCIAIO, 1200X600X600 –    CON  4 PIEDINI 	
	 ARM022
	2
	€.
	€.

	5 
	PATCH PANEL F.O.  CON 24 ADATT. SC SIMPLEX OM3 COMPLETO DI PIG TAIL 
	 LK24SC3P
	2
	
	

	6 
	PANNELLO PASSACAVI 4 ANELLI METALLO 3 FORI 
	I-CASE CABLE-BK
	6
	
	

	7 
	PATCH PANEL 24 P CAT 6 SCHERMATO PRECARICATO
	DN91624SSLSH
	4
	
	

	8 
	PATCH CORD CAT 6 S-FTP DA 0,5m
	DK1644005
	50
	
	

	9 
	PATCH CORD CAT 6 S-FTP DA 1m
	DK1644010
	50
	
	

	10 
	PATCH CORD CAT 6 S-FTP NERO DA 2m
	DK1644020
	70
	
	

	11 
	Multipresa 6 Posti da Rack 19" con Magnetotermico Spina C14 1,5U DA COLLEGARE SU UPS
	I-CASE STRIP-16V
	4
	
	

	12 
	UPS APC 2200VA 1980W da RACK A PROF. RIDOTTA    
	SMX2200HVNC
	2
	
	

	13 
	CASSETTA 503
	IWP-MD PSTR-WH
	40
	
	

	14 
	PLACCA PORTA FRUTTI RJ45 3 FORI 
	IWP-MD PSTR-    3W
	24
	
	

	15 
	PLACCA PORTA FRUTTI RJ45 2 FORI 
	IWP-MD PSTR-2W
	20
	
	

	16 
	Giunto Fibra LWL LC Duplex Multimodale per Keystone Acqua e Bianco
	 ILWL-KEY-LCDM
	40
	
	

	17 
	FRUTTO RJ45 CAT 6 SCHERMATO ATTACCO KEYSTONE 
	DN936121
	60
	
	

	18 
	SET 12 PIG TAIL LC OM3 
	 ILWL PG-LC-OM3
	5
	
	

	19 
	SET 12 PIG TAIL SC OM3 
	ILWL PG-SC-OM3
	5
	
	

	20 
	PATCH CORD SC/LC OM3 2M
	LKLCSC3502
	60
	
	

	21 
	PATCH CORD LC/LC OM3 2M
	LKLCLC3502
	40
	
	

	22 
	PATCH CORD LC/LC OM3 10m
	ILWL D5-LCLC-100/OM3
	10
	
	

	23 
	PATCH CORD SC/LC OM3 10m
	ILWL D5-SCLC-100/OM3
	4
	
	

	24 
	CONFEZIONE 100TUBETTI TERMORESTRINGENTI PER F.O. 60mm
	LKST60
	1
	
	

	25 
	CONFEZIONE 100TUBETTI TERMORESTRINGENTI PER F.O. 45mm
	LKST45
	1
	
	

	26 
	KIT 50VITI DADI PER RACK
	LKKITVN
	4
	
	

	27 
	CAVO ETHERNET CAT 6 F-UTP LSOH AWG23 DA 305m
	DK1623VH305
	2
	
	

	28 
	CAVO ETHERNET CAT 6 UTP LSZH AWG24 DA 305m 
	NUY6C04BU-FE
	2
	
	

	29 
	FIBRA OTTICA OM3 4X DIELETTRICO ECA (200 mt)
	E14A-04-OM3B
	200
	
	

	30 
	RIPIANO DA RACK PROF 400 1U
	I-CASE TRAY-140BK
	4
	
	

	31 
	CANALINA 60X60 DA 2m PACCO DA 24m 
	B01856
	2
	
	

	32 
	ANGOLO INTERNO PER CANALINA 60X60
	B02467
	10
	
	

	33 
	ANGOLO PIANO PER CANALINA 60X60
	B02499
	10
	
	

	34 
	ROTOLO GUAINA DA 16mm/q x 30m
	DX30025
	1
	
	

	35 
	[bookmark: _GoBack]PRESASHUKO BIVALENTE IDROBOX 
	14802
	2
	
	

	36 
	MATASSA CAVO ANTIFIAMMA  3X2,5mm/q DA 100m
	FS18OR183G2,5MA
	1
	
	

	37 
	Assistenza tecnica per allestimento shelter (2 tecnici x 5 ggll)
	
	1
	
	

	38 
	verifica strumentale punti rete rame e ottici con giuntatrice FUJIKURA
	
	1
	
	

	39 
	Rilascio certificazione 37/08
	
	1
	
	


	Offerta totale (IVA Esente) valida ai fini dell’aggiudicazione
	€.

	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
	€.  500,00

	TOTALE (IVA Esente)
	€.


	[bookmark: _Hlk140491735]
IVA ESENTE ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni

	
La presente Offerta economica è valida per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

	
Costi aziendali per la sicurezza €. _______________

	
Costi per la manodopera €. _______________ 

	
[bookmark: _Hlk140491689]Contratto/i collettivo/i nazionale/i che sarà/saranno applicato/i: _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
|_|  che coincide/coincidono con quello/i indicato/i nel bando.

|_|  che si dichiara/dichiarano equivalente/i a quello/i indicato/i nel bando.

|_|  che ___________________________________________________________________________

     ______________________________________________________________________________


	
La Ditta offerente
|_|   si impegna a presentare ENTRO 10 GIORNI SOLARI dall’eventuale aggiudicazione la garanzia definitiva (es. polizza fideiussoria) prevista ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 36/2023 pari al 5% dell’importo contrattuale.



	TEMPI DI CONSEGNA/ESECUZIONE: COME SPECIFICATO NELLA RDO

	
Clausola di salvaguardia: 
L’operatore economico dichiara e garantisce che la prestazione oggetto della presente lettera d’offerta è tecnicamente corrispondente a quella richiesta e che il prezzo pattuito è il più basso da essa applicato a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale, per lo stesso prodotto a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata, l’operatore economico si obbliga a ridurre il prezzo pattuito entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali dalla data di riscossione. Il relativo importo potrà essere dedotto dal corrispettivo dovuto da parte dell’Amministrazione.


[bookmark: _Hlk140491816]
____________, _______________					(per l’impresa)
         (luogo)		 (data) 
                                                                                                _____________________________________________
                                                                                                                        (firma digitale del rappresentante legale)

	[bookmark: _Hlk140491855]CONTATTI PER INFORMAZIONI

	-AMMINISTRATIVE
	______________________   _________
 email: __________________________ 

	-TECNICHE
	Inoltrare richiesta via MEPA





2
